# 🔑 Ubuntu 24.4. LTS – FPC FingerPrint – Lenovo ThinkPad E14 Gen 4, E15 Gen 4. Zprovoznění čtečky otisku prstů.

Čtečka otisků prstů je skvělá věc, pomůže vám s přihlášením do systému v terminálu za každým sudo nemusíte vypisovat heslo. Pokud vlastníte **Lenovo ThinkPad / Thinkbook E14 Gen 4 nebo E15 Gen 4** možná jste podle této [tabulky](https://fprint.freedesktop.org/supported-devices.html) zjistili, že čtečka otisku prstů **Fingerprint reader FPC 10a5:9800* není v linuxu podporována a tím další vaše pokusy o zprovoznění skončily.

Ale na stránce [Lenovo](https://pcsupport.lenovo.com/us/en/products/laptops-and-netbooks/thinkpad-edge-laptops/thinkpad-e14-gen-4-type-21eb-and-21ec/downloads/ds563477-fpc-fingerprint-driver-for-ubuntu-2004-ubuntu-2204-thinkpad-e14-gen-4-e15-gen-4?category=Fingerprint%20Reader) existuje ovladač, který funguje.Celý tento proces jsem dělal na Ubuntu 24.4LTS s Gnome 46. Tento postup by měl jít na všech distribucích rodiny Ubuntu.

Při instalaci postupuj opatrně, vše si zkontroluj, případně si pročti dokumentaci i scriptu nebo na stránce [Lenovo](https://pcsupport.lenovo.com/us/en/products/laptops-and-netbooks/thinkpad-edge-laptops/thinkpad-e14-gen-4-type-21eb-and-21ec/downloads/ds563477-fpc-fingerprint-driver-for-ubuntu-2004-ubuntu-2204-thinkpad-e14-gen-4-e15-gen-4?category=Fingerprint%20Reader) ať si nezpůsobíš potíže. V žádném případě neručím za vzniklé škody.

1. Ověříme si, že vážně máte **Fingerprint reader FPC 10a5:9800**  tímto příkazem:

```
lsubs
```

Pokud to sedí, pokračujeme dále.

![](../img/Snimek-obrazovky-z-2025-11-22-02-08-12-700x197.png)

2. Pokud nemáte nainstalujte balíček **fprintd**:

```
sudo dnf install fprintd
```

Také pro jistotu doporučuji tento balíček (když nepůjde stáhnout i tak by mělo vše fungovat):

```
sudo apt install libfprint-2-tod1
```

3. Stáhneme si ovladač z webu Lenovo a to FPC FingerPrint Driver r1slm02w.zip a uložíme si ho třeba do složky /home/"user"/Stažené/.

4. Soubor zip rozbalíme..

5. První půjdeme do složky: /home/"user"/Stažené/r1slm02w/FPC_driver_linux_27.26.23.39/install_fpc  a tam nastavíme install.sh jako spustitelný soubor. Otevřeme v této složce terminál a do něj zadáme:

sudo ./install.sh

![](../img/Snimek-obrazovky-z-2025-11-22-02-17-46-700x61.png)

6. Teď půjdeme do této složky: /home/"user"/Stažené/r1slm02w/FPC_driver_linux_libfprint/install_libfprint a tam nastavíme install.sh jako spustitelný soubor. Otevřeme v této složce terminál a do něj zadáme:

sudo ./install.sh
7. Restartujeme notebook.

8. Půjdeme do nastavení -> Systém -> Uživatelé -> kde už uvidíte možnost nastavení přihlašovaním prstem.

Nyní Vám fingerprint funguje pouze na přihlášení, ale můžete jsi ho nastavit i na sudo v terminálu.

Zadejte v terminálu:
sudo pam-auth-update
Otevře se toto okno:
Ujistěte se, že u řádku „Fingerprint authentication“ je hvězdička [*].
Pokud není, najeďte na ni šipkami a stiskněte Mezerník.
Stiskněte Tab, tím skočíte na <Ok>, a dejte Enter.

![](../img/Snimek-obrazovky-z-2025-11-22-02-28-51-700x453.png)

Po tomto kroku by si sudo mělo okamžitě začít říkat o otisk prstu (stačí otevřít nový terminál a zkusit to).

Co když si poraním prst nebo čtečka selže?

Nebojte se, nikdy nezůstanete uvězněn mimo svůj počítač.

V Ubuntu (a Linuxu obecně) je otisk prstu nastaven pouze jako pohodlnější alternativa k heslu, nikoliv jako jeho náhrada. Heslo je vždy „hlavní klíč“.

Zde je přesně to, co se stane, když si zraníte prst nebo čtečka přestane fungovat:

1. Přihlašovací obrazovka (Login)
Když se přihlašujete do systému a nepřiložíte prst (nebo ho čtečka nerozpozná):

Po chvíli čekání vás systém vyzve k zadání hesla.
Nebo můžete obvykle rovnou začít psát heslo (případně kliknout myší do pole pro heslo), čímž se ověřování otiskem přeskočí.
2. Terminál (Sudo)
Když napíšete sudo ... a systém čeká na otisk:

Čekání (Timeout): Pokud prst nepřiložíte, po několika sekundách vyprší časový limit a terminál se vás zeptá na heslo: Password:.
Selhání: Pokud přiložíte zraněný prst a čtečka ho nerozpozná, po 3 neúspěšných pokusech systém automaticky přeskočí na vyžadování hesla.
Rychlé přeskočení: Pokud nechcete čekat, až čtečce dojde trpělivost, můžete v terminálu často stisknout Ctrl+C. V některých konfiguracích to ukončí příkaz, ale v mnoha (v závislosti na nastavení PAM) to jen ukončí čekání na prst a skočí na heslo. Jistotou je prostě nechat to „vyhnít“ (počkat pár vteřin) nebo 3x přiložit „špatný“ prst.
Doporučení: Přidejte si „záložní“ prst
Nejlepší prevencí je naskenovat si prst i z druhé ruky. Je to otázka minuty a může vám to ušetřit psaní hesla, když budete mít na jedné ruce náplast.